Załącznik nr 10a do formularza oferty
Część Nr 1 –   bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników
FORMULARZ CENOWY
-	stawka roboczogodziny r-g netto		…………… zł
-   	koszty pośrednie Kp od R i S 		……………%
-   	zysk od Kp, R i S 			…………… %

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	
	Dz. 600-60016-4270-02
	
	
	
	

	1 d.1
	KNNR 6 0806-01
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej
	m
	300
	
	

	2 d.1
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	20
	
	

	3 d.1
	KNNR 6 0806-07
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	m
	500
	
	

	4 d.1
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	50
	
	

	5 d.1
	KNNR 6 0803-02
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	25
	
	

	6 d.1
	KNNR 6 0803-05
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej /wycena przez analogię - ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
	m2
	10
	
	

	7 d.1
	KNNR 6 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	10
	
	

	8 d.1
	KNNR 6 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej/wycena przez analogię - mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
	m2
	50
	
	

	9 d.1
	KNNR 6 0805-05
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	m2
	400
	
	

	10 d.1
	KNNR 6 0805-06
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	400
	
	

	11 d.1
	KNNR 6 0802-05
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
	m2
	20
	
	

	12 d.1
	KNNR 6 0802-06
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	100
	
	

	13 d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	20
	
	

	14 d.1
	KNNR 6 0805-02
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem
	m2
	10
	
	

	15 d.1
	KNNR 1 0201-06 analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na terenie miasta Ciechanów samochodami samowyładowczymi
	m3
	50
	
	

	16 d.1
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	m2
	200
	
	

	17 d.1
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	m2
	100
	
	

	18 d.1
	KNNR 6 0102-01
	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
	m2
	50
	
	

	19 d.1
	KNNR 6 0102-03
	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
	m2
	100
	
	

	20 d.1
	KNNR 6 1106-01
	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem
	m2
	50
	
	

	21 d.1
	KNNR 6 1105-03
	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem
	m2
	20
	
	

	22 d.1
	KNNR 6 1103-01
	Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem
	m2
	80
	
	

	23 d.1
	KNNR 6 1103-05
	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową
	m2
	10
	
	

	24 d.1
	KNNR 6 1103-02
	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem
	m2
	50
	
	

	25 d.1
	KNNR 6 1103-08
	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową
	m2
	10
	
	

	26 d.1
	KNNR 6 1103-06
	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową
	m2
	10
	
	

	27 d.1
	KNNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolorowa)
	m2
	70
	
	

	28 d.1
	KNNR 6 0104-03
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	m2
	400
	
	

	29 d.1
	KNNR 6 0109-02
	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - z betonu B-7,5
	m2
	200
	
	

	30 d.1
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5
	m2
	200
	
	

	31 d.1
	KNR 2-31 0109-04
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu z bet. B-7,5
	m2
	300
	
	

	32 d.1
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu C12/15
	m2
	200
	
	

	33 d.1
	KNNR 6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	100
	
	

	34 d.1
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	20
	
	

	35 d.1
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	m3
	5
	
	

	36 d.1
	KNNR 6 0403-01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej
	m
	200
	
	

	37 d.1
	KNR 2-31 0403-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	50
	
	

	38 d.1
	KNNR 6 0401-02
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej
	m
	50
	
	

	39 d.1
	KNR 2-31 1202-04
	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	20
	
	

	40 d.1
	KNNR 6 0404-01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	200
	
	

	41 d.1
	KNNR 6 0404-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	200
	
	

	42 d.1
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał z rozbiórki materiał inwestora
	m2
	250
	
	

	43 d.1
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	1000
	
	

	44 d.1
	KNNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	100
	
	

	45 d.1
	KNNR 6 0302-05
	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	15
	
	

	46 d.1
	KNR 4-04 1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km-wycena przez analogię -transport na terenie miasta Ciechanowa
	m3
	100
	
	

	47 d.1
	KNNR 6 0307-05
	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	50
	
	

	48 d.1
	KNR AT-03 0101-01
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	20
	
	

	49
d.1
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	m
	20
	
	

	50 d.1
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	szt.
	1
	
	

	51 d.1
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	5
	
	

	52 d.1
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - z wymianą włazów
	szt.
	2
	
	

	53 d.1
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	5
	
	

	54 d.1
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	1
	
	

	
	
	Dz.900-9004-4270-01
	
	
	
	

	55 d.2
	KNNR 6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1238
	
	

	56 d.2
	KNNR 6 0404-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	100
	
	

	57 d.2
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał z rozbiórki materiał inwestora
	m2
	50
	
	

	58 d.2
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- z betonu B-7,5
	m2
	50
	
	

	59 d.2
	KNNR 6 0802-05
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie
	m2
	50
	
	

	60 d.2
	KNR 4-04 1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km-wycena przez analogię -transport na terenie miasta Ciechanowa
	m3
	1
	
	

	
	
	RAZEM
	
	

	
	
	PODATEK VAT
	
	

	
	
	OGÓŁEM BRUTTO
	
	


	
*	podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.







Załącznik nr 11a do formularza oferty
Część Nr 1 –   bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników
					MATERIAŁY
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.

	1.
	gwoździe budowlane
	kg
	1
	

	2.
	tłuczeń kamienny
	t
	1
	

	3.
	miał kamienny
	t
	1
	

	4.
	piasek
	m3
	1
	

	5.
	piasek uszlachetniony
	m3
	1
	

	6.
	pospółka
	m3
	1
	

	7.
	kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm
	t
	1
	

	8.
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	t
	1
	

	9.
	płyty drogowe betonowe kwadratowe grub. 12 cm
	szt
	1
	

	10.
	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara-materiał inwestora
	m2
	1
	

	11.
	kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara
	m2
	1
	

	12.
	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara
	m2
	1
	

	13.
	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa
	m2
	1
	

	14.
	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm
	m
	1
	

	15.
	krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
	m
	1
	

	16.
	obrzeża betonowe 20x6 cm
	m
	1
	

	17.
	obrzeża betonowe 30x8 cm
	m
	1
	

	18.
	papa asfaltowa izolacyjna
	m2
	1
	

	19.
	mieszanka betonowa
	m3
	1
	

	20.
	mieszanka betonowa B-7,5
	m3
	1
	

	21.
	mieszanka betonowa
	m3
	1
	

	22.
	mieszanka betonowa C12/15
	m3
	1
	

	23.
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	m3
	1
	

	24.
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
	m3
	1
	

	25.
	krawędziaki iglaste kl. II
	m3
	1
	

	26.
	woda
	m3
	1
	

	27.
	właz kanałowy typu ciężkiego
	szt
	
	





[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 12a do formularza oferty
Część Nr 1 –   bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników
					SPRZĘT

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.

	1.
	koparka 0.40 m3
	m-g
	1
	

	2.
	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
	m-g
	1
	

	3.
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	m-g
	1
	

	4.
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	1
	

	5.
	walec wibracyjny samojezdny
	m-g
	1
	

	6.
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
	m-g
	1
	

	7.
	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
	m-g
	1
	

	8.
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	1
	

	9.
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	1
	

	10.
	wibrator powierzchniowy
	m-g
	1
	

	11.
	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
	m-g
	1
	

	12.
	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
	m-g
	1
	

	13.
	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
	m-g
	1
	



