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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu : ulica Bony w Ciechanowie


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.przedm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	 
	Roboty przygotowawcze

	1
d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0.29
	 
	 

	2
d.1
	kalkulacja własna
	Tymczasowa organizacja ruchu
	kpl.
	1
	 
	 

	3
d.1
	kalkulacja własna
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	kpl.
	1
	 
	 

	Razem dział: Roboty przygotowawcze
	 

	2
	 
	Roboty rozbiórkowe

	4
d.2
	KNNR 6 0805-07
analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora)
	m2
	280+290+120 = 690.00
	 
	 

	5
d.2
	KNNR 6 0805-07
analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora)
	m2
	70+70+85 = 225.00
	 
	 

	6
d.2
	KNNR 6 0805-07
analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora)
	m2
	8+5 = 13.00
	 
	 

	7
d.2
	KNNR 6 0805-07
analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki sześciokątnej "trylinki" na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na palety (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora)
	m2
	85
	 
	 

	8
d.2
	KNNR 6 0805-07
analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm na podbudowie betonowej wraz ze złożeniem na palety - kostka do ponownego wbudowania
	m2
	40
	 
	 

	9
d.2
	KNNR 6 0802-04
analogia
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie - frezowanie
	m2
	2300
	 
	 

	10
d.2
	KNNR 6 0802-02
analogia
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie(wraz z wywozem materiału na odległość do 5 km) - poz. od 4 do 8 (wykorzystanie materiału, bądź utylizacja - do decyzji Inwestora)
	m2
	690+225+85+40 = 1040.00
	 
	 

	11
d.2
	KNR 2-31 0813-01
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (materiał do decyzji Inwestora)
	m
	40+135+130+135+130 = 570.00
	 
	 

	12
d.2
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (krawężniki z poz.11)
	m3
	570*0.06 = 34.20
	 
	 

	13
d.2
	KNR-W 4-01 0109-11
analogia
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (poz.10 i 11)
	m3
	25.65+34.2 = 59.85
	 
	 

	Razem dział: Roboty rozbiórkowe
	 

	3
	 
	Roboty ziemne

	14
d.3
	KNNR 1 0202-06
analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyładowczymi
	m3
	1040*0.1 = 104.00
	 
	 

	Razem dział: Roboty ziemne
	 

	4
	 
	Chodniki i zjazdy 

	15
d.4
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poz. 5)
	m2
	1040
	 
	 

	16
d.4
	KNNR 6 0111-01
analogia
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 z dowozu, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	1040
	 
	 

	17
d.4
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30, 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1040
	 
	 

	18
d.4
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( kolorowej - kolor do uzgodnienia z Inwestorem) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - na zjazdach
	m2
	225+85 = 310.00
	 
	 

	19
d.4
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - chodnik
	m2
	690
	 
	 

	20
d.4
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podbudowie z betonu C12/15 - kostka z poz. 8
	m2
	40
	 
	 

	21
d.4
	KNR 2-31 0109-01
analogia
	Podbudowa z betonu C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	40
	 
	 

	22
d.4
	KNR 2-31 0511-03
analogia
	Nawierzchnie z płyt dotykowych grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - płyty 40x40 lub 35x35- w miejscach przejsc dla pieszych.
	m2
	14
	 
	 

	23
d.4
	KNR 2-31 0401-05
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
	m
	570
	 
	 

	24
d.4
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15
	m3
	570*0.06 = 34.20
	 
	 

	25
d.4
	KNR 2-31 0403-02
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	570
	 
	 

	Razem dział: Chodniki i zjazdy 
	 

	5
	 
	Fundamentowanie dróg

	26
d.5
	KNNR 6 1005-07
analogia
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilosci 0,15 - 0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
	m2
	2300
	 
	 

	27
d.5
	KNNR 6 1005-07
analogia
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilosci 0,15 - 0,2 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
	m2
	2300
	 
	 

	Razem dział: Fundamentowanie dróg
	 

	6
	 
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	28
d.6
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	2300
	 
	 

	29
d.6
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16 W 50/70 (dla KR1-2) w ilosci 75 kg/m2
	t
	175
	 
	 

	30
d.6
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 S 50/70 dla KR1-2
	m2
	2300
	 
	 

	Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	 

	7
	 
	Stała Organizacja Ruchu

	31
d.7
	KNR 2-31 0706-06
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych
	m2
	96
	 
	 

	32
d.7
	 
	Wykonanie progów zwalniających wyspowych - prefabrykowanych
	szt
	2
	 
	 

	Razem dział: Stała Organizacja Ruchu
	 

	8
	 
	Roboty wykończeniowe

	33
d.8
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie kanalizacyjne
	szt.
	17
	 
	 

	34
d.8
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	7
	 
	 

	35
d.8
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	15
	 
	 

	36
d.8
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych
	szt.
	4
	 
	 

	Razem dział: Roboty wykończeniowe
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie: 
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
	Lp.
	Pozycje kosztorysowe
	Nazwa
	Wartość
	Jedn. miary
	Ilość jedn.
	Wskaźnik na jednostkę
	Udział procentowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1 - 3
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	4 - 13
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	14 - 14
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	15 - 25
	Chodniki i zjazdy 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	26 - 27
	Fundamentowanie dróg
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	28 - 30
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	31 - 32
	Stała Organizacja Ruchu
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	33 - 36
	Roboty wykończeniowe
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Narzuty kosztorysu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	RAZEM
	 
	 
	 
	 
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 
	 
	 
	 
	 

	W tym:
	 
	 
	 
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 
	 
	 
	 
	 

	Podatek VAT
	 
	 
	 
	 
	 


Słownie: 
	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Uproszczone
	RAZEM

	1
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chodniki i zjazdy 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Fundamentowanie dróg
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Stała Organizacja Ruchu
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Roboty wykończeniowe
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RAZEM netto
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VAT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem brutto
	 
	 
	 
	 
	 


Słownie: 
