Załącznik nr 10c do formularza oferty
Część Nr 3 –   bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) 
FORMULARZ CENOWY
-	stawka roboczogodziny r-g netto		…………… zł
-   	koszty pośrednie Kp od R i S 		……………%
-   	zysk od Kp, R i S 			…………… %

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	KNNR 6 1301-01
	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie
	m2
	4000
	
	

	2
	KNNR 6 1301-03
	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym-pospółką
	m3
	50
	
	

	3
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	200
	
	

	4
	KNNR 6 1301-04
	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem  tłuczniem ceglanym
	m3
	20
	
	

	5
	KNNR 1 0201-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	200
	
	

	6
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km
	m3
	200
	
	

	7
	KNNR 6 0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
	m3
	350
	
	

	8
	KNNR 6 0107-01 analogia
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym
	m3
	250
	
	

	9
	kalkulacja własna Uproszczona
	pokruszenie elementów betonowych (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię
	Mg
	200
	
	

	10
	KNNR 6 0107-01 analogia
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm-betonowym (materiał inwestora)
	m3
	250
	
	

	11
	KNNR 6 0107-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
	m3
	200
	
	

	12
	KNNR 6 0107-02 analogia
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm-tłuczniem betonowym
	m3
	100
	
	

	13
	kalkulacja własna
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem
	m-g
	100
	
	

	14
	KNR 2-11 0927d-02
	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m (czyszczenie rowów przydrożnych)
	m
	100
	
	

	15
	kalkulacja własna Uproszczona
	przygotowanie (rozdrobnienie, podgrzanie) frezu asfaltowego (materiał inwestora) w celu wbudowania w nawierzchnię
	Mg
	300
	
	

	16
	Kalkulacja własna
	Nawierzchnia z frezu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm-materiał inwestora
	m2
	500
	
	

	17
	KNNR 6 1301-06
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm
	m2
	200
	
	


	
	
	RAZEM
	
	

	
	
	PODATEK VAT
	
	

	
	
	OGÓŁEM BRUTTO
	
	


	
*	podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.






















[bookmark: _GoBack]						Załącznik nr 11c do formularza oferty	

Część Nr 3 –   bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych)
					MATERIAŁY

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.

	1.
	kliniec kamienny
	t
	1
	

	2.
	kliniec kamienny-inwestora
	t
	1
	

	3.
	tłuczeń kamienny
	t
	1
	

	4.
	Miał do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm
	t
	1
	

	5.
	miał kamienny-inwestora
	t
	1
	

	6.
	Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm
	t
	1
	

	7.
	Klińce do nawierzchni drogowych, sortowane 4,0-31,5 mm
	t
	1
	

	8.
	tłuczeń betonowy
	t
	1
	

	9.
	tłuczeń betonowy-materiał inwestora
	t
	1
	

	10.
	piasek
	m3
	1
	

	11.
	pospółka
	t
	1
	

	12.
	tłuczeń ceglany
	m3
	1
	

	13.
	frez asfaltowy materiał inwestora
	t
	1
	

	14.
	woda
	m3
	1
	














Załącznik nr 12c do formularza oferty
Część Nr 3 –   bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych)
					SPRZĘT

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.


	1.
	koparka 0.25 m3
	m-g
	1
	

	2.
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
	m-g
	1
	

	3.
	Równiarka samojezdna 88 kW [120 KM] (1)
	m-g
	1
	

	4.
	walec statyczny samojezdny
	m-g
	1
	

	5.
	walec statyczny samojezdny ogumiony
	m-g
	1
	

	6.
	samochód samowyładowczy
	m-g
	1
	

	7.
	samochód samowyładowczy 5 t
	m-g
	1
	

	8.
	samojezdna ścinarka poboczy URM
	m-g
	1
	

	9.
	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
	m-g
	1
	



