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	Data opracowania
23.06.2026
	 
	Data zatwierdzenia
	 


Remont istniejącego parkingu przy ulicy Smorawińskiego
KOSZTORYS OFERTOWY
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	 
	Roboty przygotowawcze

	1
d.1
	KNR 2-01 0121-02
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	ha
	0.090
	 
	 

	2
d.1
	KNR 2-01 0126-01
analogia
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek
	m2
	86.000
	 
	 

	3
d.1
	Kalkulacja własna
	Tymczasowa organizacja ruchu
	kpl.
	1.000
	 
	 

	Razem dział: Roboty przygotowawcze
	 

	2
	 
	Roboty rozbiórkowe

	4
d.2
	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	m
	167.000
	 
	 

	5
d.2
	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-01 
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę
	m3
	13.360
	 
	 

	6
d.2
	KNR 2-31 0814-02 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	m
	33.000
	 
	 

	7
d.2
	KNR 2-31 0803-01 z.o.2.13. 9902-01 0803-02
analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	m2
	85.000
	 
	 

	8
d.2
	KNR 2-31 0801-01 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	m2
	20.000
	 
	 

	9
d.2
	KNR 2-31 0815-01 z.o.2.13. 9902-01 
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	m2
	26.000
	 
	 

	10
d.2
	KNR 2-31 0811-02 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę (wywiezienie matreiału na plac składowy w obrebie Miasta Ciechanów - wykorzystanie bądź utylizacja do decyzji Inwestora)
	m2
	440.000
	 
	 

	11
d.2
	KNR 4-01 0108-11 0108-12 
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	m3
	84.800
	 
	 

	Razem dział: Roboty rozbiórkowe
	 

	3
	 
	Roboty ziemne

	12
d.3
	KNR 2-01 0206-04 0214-03 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	m3
	277.980
	 
	 

	Razem dział: Roboty ziemne
	 

	4
	 
	Fundamentowanie dróg

	13
d.4
	KNNR 6 0103-03 z.o.2.7. 9902-01 
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
	m2
	678.000
	 
	 

	14
d.4
	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01 0402-05
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m - beton C12/15
	m3
	13.960
	 
	 

	15
d.4
	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01 0403-07
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 10 m
	m
	130.000
	 
	 

	16
d.4
	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01 0403-07
analogia
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 10 m
	m
	79.000
	 
	 

	17
d.4
	KNR 2-31 0109-03 z.o.2.13. 9902-01 0109-04
analogia
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5\2 - z dowozu - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	m2
	661.000
	 
	 

	18
d.4
	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-01 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	m2
	661.000
	 
	 

	Razem dział: Fundamentowanie dróg
	 

	5
	 
	Roboty w zakresie nawierzchni

	19
d.5
	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wydzieleniem miejsc postojowych kostką czerwoną 26-75 pojazdów na godzinę
	m2
	235.000
	 
	 

	20
d.5
	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01 
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	m2
	426.000
	 
	 

	21
d.5
	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Przełożenie istniejącej kostki brukowej
	m2
	44.000
	 
	 

	Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni
	 

	6
	 
	Stała organizacja ruchu

	22
d.6
	KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13. 9902-01 
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami 26-75 pojazdów na godzinę
	szt.
	5.000
	 
	 

	23
d.6
	KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Przełożenie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami 26-75 pojazdów na godzinę
	szt.
	2.000
	 
	 

	24
d.6
	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01 
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę
	szt.
	3.000
	 
	 

	25
d.6
	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-01 
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę
	szt.
	5.000
	 
	 

	26
d.6
	KNR 2-31 0706-06 z.o.2.13. 9902-01 
analogia
	Mechaniczne malowanie miesjc dla osób niepełnosprawnych - oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych (niebieskie tło oraz białe linie i symbol P-24)
	m2
	37.000
	 
	 

	Razem dział: Stała organizacja ruchu
	 

	7
	 
	Roboty wykończeniowe

	27
d.7
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	1.000
	 
	 

	28
d.7
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	3.000
	 
	 

	29
d.7
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	1.000
	 
	 

	Razem dział: Roboty wykończeniowe
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie: 
