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							Załącznik nr 10 do SWZ  
Wymagane parametry techniczne - Część II

	Lp.
	WARUNKI/ 
PARAMETRY
/WYPOSAŻENIE 
	
Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia postawionych wymagań - opis oferowanych zespołów, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania.


	1
	2
	
3

	ZABUDOWA ŚMIECIARKI 

	1
	Skrzynia ładunkowa bez wzmocnień kratowych całkowicie spawana ( spaw ciągły), szczelna

	

	2
	Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych lub w workach
	

	3
	Na całej powierzchni bocznej skrzyni ładunkowej zamieszczona grafika wg wzoru zmawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia
	

	4
	Dno skrzyni wykonane z blachy konstrukcyjnej o gr. 6 mm
	

	5
	Dwa niezależne odwłoki wraz z urządzeniami zasypowymi
	

	6
	Pojemność całkowita skrzyni zasypowej min. 21 m3 , komory w proporcji 60/40

	

	7
	Spełniająca wymagania normy PN-EN 1501-1:2011 lub równoważne
	

	8
	Stopień zagęszczenia min. 1:5
	

	9
	Wanny odwłoka wykonane z blachy o twardości min; HBW 450 i grubości 8 mm
	

	10
	Ściany boczne odwłoka wykonane z blachy o twardości min. HBW 450 i grubości 6 mm
	

	11
	Urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o poj. od 120 do 1100 dm3  oraz z drugiej strony 120-360 dcm3 na odpady komunalne (PN-EN 840-2.3,4- DIN 30700 lub równoważne)
	

	12
	Ruchome, opuszczane burty klapy krawędzi wrzutnika pozwalające na załadunek worków
	

	13
	Wrzutnik przygotowany fabrycznie do montażu wagi dynamicznej i systemu RFID
	

	14
	Liniowy mechanizm zagęszczenia odpadów
	

	15
	Automatyczne podnoszenie zaczepionych pojemników (dla obu wrzutników)
	

	16
	Przyciski sterowania prasą i dźwignie opróżniania pojemników po obu stronach pojazdu (odwłoka)
	

	17
	Mechanizm zgniatający z możliwością pracy w trybie ciągłym, pojedynczym lub ręcznym
	

	18
	Kamera z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie, umożliwiające kierowcy obserwacje pola [image: ]pracy za pojazdem
	

	19 
	Układ uwalniania zakleszczonych pojemników
	

	20
	Możliwość sterowania płytami wypychającymi ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i kabiny kierowcy
	

	21
	Panel operatora w kabinie z możliwością sterowania:
· ścianą wypychającą, 
· podnoszeniem odwłoka, 
· wyświetlanie i zapisy w pamięci alarmów, 
· wybór trybu pracy opróżniania skrzyni załadowczej, 
· wybór trybu pracy mechanizmu zagęszczającego,

	

	22
	Regulowany system blokady odwłoka
	

	23
	Uszczelnienie na powierzchni styku odwłoka ze skrzynią
	

	24
	Na skrzyni załadowczej w przedniej części za kabiną rozmieszczone po obu stronach przyciski do:
· wysuwania i wsuwania Ściany wypychającej,[image: ]
· podnoszenie i opuszczanie odwłoka
· załączenie pojedynczego cyklu mechanizmu ugniatającego przy podniesionym odwłoku w celu opróżnienia wanny zasypowej
	

	25
	Układ centralnego smarowania
	

	26
	Sygnalizator dźwiękowy ostrzegający o załączonym biegu wstecznym oraz podnoszeniu i opuszczaniu odwłoka
	

	27
	Z tyłu skrzyni załadowczej po obu stronach stopnie dla ładowaczy spełniające wymogi bezpieczeństwa pracy
	

	28
	Zawór do odprowadzania odcieków z wanny
	

	29
	Rynienka na odcieki pomiędzy skrzynią a odwłokiem
	

	30
	Zbiornik na odcieki pod skrzynią ładunkową
	

	31
	Światła błyskowe zamontowane na odwłoku
	

	32
	Światła LED wewnątrz każdego odwłoka
	

	33
	Dodatkowe światła LED umieszczone za kabiną kierowcy doświetlające obszar pracy z boków zabudowy
	

	34
	Zbiorniczek z kranikiem do mycia rąk
	

	35
	Złącze aplikacyjne do podłączenia urządzenia GPS
	

	36
	Lakierowanie skrzyni i odwłoka na kolor RAL pomarańczowy 2011

	

	37
	Urządzenie posiada znak CE
	

	38
	Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim
	

	39
	Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane prawem polskim oraz dokumenty niezbędne do zarejestrowania
	

	40
	Wszystkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji  wykonywane będą nieodpłatnie
	

	41
	Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i urządzeń na terenie bazy zamawiającego.
	

	PODWOZIE ŚMIECIARKI

	1
	Podwozie nowe 
	

	2
	Rok produkcji 2022 r. 
	

	3
	Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 300 KM i max poj. 10 l
	

	4
	Rozstaw osi min. 3950 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią)
	

	5
	Hamulec silnikowy
	

	6
	Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmiany biegów, 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła
	

	7
	Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton
	

	8
	Tylne zawieszenie pneumatyczne

	

	9
	Techniczne obciążenie osi tylnych min. 21 ton
	

	10
	Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 
	

	11
	Stabilizator osi przedniej i tylnej
	

	12
	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
	

	13
	Druga oś napędowa trzecia oś skrętna
	

	14
	Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach 
	

	15
	Immobiliser

	

	16
	Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS 
	

	17
	System stabilizacji toru jazdy

	

	18
	Klimatyzacja

	

	19
	Filtr przeciwpyłowy

	

	20
	Osuszacz powietrza podgrzewany

	

	21
	Centralny zamek

	

	22
	Zderzak stalowy 
lub
Zderzak stalowy z plastikowymi osłonami i stalowymi narożami
[bookmark: _GoBack]
	

	23
	Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego

	

	24
	Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87
	

	25
	Światła pozycyjne

	

	26
	Boczne światła obrysowe

	

	27
	Boczne osłony przeciwnajazdowe
	

	28
	Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców
	

	29
	
Fabryczna aktywacja tachografu — wstępna kalibracja

	

	30
	Komputer pokładowy — komunikaty w języku polskim
	

	31
	Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie
	

	32
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
	

	33
	Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony
	

	34
	Kabina o głębokości min. 1800 mm i wysokości min. 1600 mm licząc od podłogi do dachu.
	

	35
	Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją
	

	36
	Radio z odtwarzaczem CD z instalacją i antenową
	

	37
	Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011
	

	38
	Apteczka oryginalna luzem
	

	39
	Gaśnica
	

	40
	2 kliny pod koła
	

	41
	Odnośnik hydrauliczny 12 t
	

	42
	Trójkąt ostrzegawczy luzem
	

	43
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	44
	Dokumentacja techniczna w języku polskim
	

	45
	Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem
	

	46
	Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach
	

	47
	Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej — jednakowy
	

	48
	Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5
	

	49
	Zbiornik paliwa min 300 l
	

	50
	Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane prawem polskim oraz dokumenty niezbędne do zarejestrowania
	

	51
	Wszystkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji  wykonywane będą nieodpłatnie
	

	52
	Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów i urządzeń na terenie bazy zamawiającego.
	



 *  W kolumnie 3 Wykonawca przedstawi szczegółowy, ujęty w formie listy/ punktów opis oferowanych rozwiązań technicznych lub w formie potwierdzenia „TAK” w ramach Przedmiotu Zamówienia, podając również dla elementów wyposażenia pojazdu rodzaj rozwiązania, typ, model, producenta. 
W miejscach w których Zamawiający wskazał przedział lub minimalne parametry wyposażenia pojazdu Wykonawca obowiązanych będzie wskazać konkretne parametry jakie posiada zaoferowany pojazd i jego wyposażenie lub jednoznaczne rozwiązania przewidziane w zaoferowanym przez Wykonawcę pojeździe. 
Opis sporządzony przez Wykonawcę musi być jednoznaczny i zawierać co najmniej informacje o cechach i parametrach zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, które zostały ujęte w opisie sporządzonym przez Zamawiającego w kolumnie 2 tabeli.



Niniejszy Załącznik Wykonawca składa wraz z ofertą oraz stanowi element oferty. 



……………………………………………………………………………………………….
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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