	
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
„Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu .”
Budowa i przebudowa drogi gminnej  - ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego 
w Ciechanowie
	Lp.
	Opis
	Wartość brutto

	1
	Roboty branży drogowej

	1.1
	Jezdnia  
	

	1.2
	Zjazdy
	

	1.3
	Droga dla pieszych
	

	1.4
	Zieleń drogowa
	

	1.5
	Oznakowanie poziome
	

	1.6
	Oznakowanie pionowe
	

	Razem roboty branży drogowej 
	

	2
	Roboty branży sanitarnej

	2.1
	Kanalizacja deszczowa
	

	2.1.1
	Studnie betonowe Ø1200 mm
	

	
	Studnie betonowe Ø1500 mm
	

	2.1.2
	Wpusty deszczowe Ø 500 mm
	

	2.1.3
	Rurociąg z rur z litego polipropylenu DN600mm
	

	2.1.4
	Rurociąg z rur z litego polipropylenu DN400mm
	

	2.1.5
	Separator
	

	2.1.6
	Próby szczelności
	

	2.2 
	Sieć wodociągowa
	

	2.2.1
	Rurociąg  z rur z litego polietylenowych Ø 110 mm
	

	2.2.2
	Próby szczelności
	

	Razem roboty w branży sanitarnej
	

	3
	Roboty branży elektrycznej

	3.1
	Usunięcie kolizji – demontaż sieci Nn
	

	3.2
	Budowa linii kablowej oświetlenia  kablem YAKXS4x25
	

	3.3
	Słupy oświetleniowe
	

	3.4
	Oprawy oświetleniowe
	

	3.5
	Wykonanie pomiarów
	

	Razem roboty w branży elektrycznej
	

	4
	Roboty branży teletechnicznej

	4.1
	Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
	

	5.
	Dokumentacja powykonawcza
	

	RAZEM   WARTOŚĆ   NETTO
	

	RAZEM   WARTOŚĆ   VAT
	

	RAZEM   WARTOŚĆ   BRUTTO
	



UWAGA!

Tabela służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, ale nie stanowi załącznika składanego wraz 
z ofertą. 
Tabelę elementów scalonych złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy

