							Załącznik nr 10d do formularza oferty

Część Nr 4 –   bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.) 
FORMULARZ CENOWY
-	stawka roboczogodziny r-g netto	…………… zł
-   koszty pośrednie Kp od R i S 		……………%
-   zysk od Kp, R i S 			…………… %
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	
	Organizacja ruchu stała
	
	
	
	

	1 d.1
	KNR 2-31 0702-02 analogia
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m
	szt.
	50
	
	

	2 d.1
	KNR 2-31 0702-02-analogia
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m
	szt.
	40
	
	

	3 d.1
	KNR 2-31 0702-02 - analogia
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupek z rozbiórki
	szt.
	20
	
	

	4 d.1
	KNR 2-31 0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)
	szt.
	50
	
	

	5 d.1
	KNR 2-31 0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)
	szt.
	50
	
	

	6 d.1
	KNR 2-31 0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF )
	szt.
	30
	
	

	7 d.1
	KNR 2-31 0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)
	szt.
	30
	
	

	8 d.1
	KNR 2-31 0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)
	szt.
	30
	
	

	9 d.1
	KNR 2-31 0703-03
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	szt.
	100
	
	

	10 d.1
	kalk. własna Uproszczona
	Prostowanie znaków, pionowanie znaków
	szt.
	100
	
	

	11 d.1
	KNR AT-04 0209-01
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalnjające U-16 m z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą o wym. 900x500x50 - WYCENA PRZEZ ANALOGIE
	szt.
	10
	
	

	12 d.1
	KNNR 6 0702-04
	Montaż lustra U-18a śr. 800mm-WYCENA PRZEZ ANALOGIĘ
	szt.
	10
	
	

	13 d.1
	 kalkulacja własna
	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów
	elem.
	10
	
	

	14 d.1
	KNR 2-31 0702-03
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące u-12C- WYCENA PRZEZ ANALOGIĘ
	szt.
	20
	
	

	15 d.1
	Kalkulacja własna  Uproszczona
	naprawa ekranów akustycznych - demontaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)
	szt
	1
	
	

	16 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	naprawa ekranów akustycznych - montaż belki podwalinowej betonowej prefabrykowanej z betonu B-30 (H=0,45m)
	szt
	1
	
	

	17 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	naprawa ekranów akustycznych - demontaż paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA -2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)
	szt
	1
	
	

	18 d.1
	Kalkulacja własna  Uproszczona
	naprawa ekranów akustycznych pełnych - montaż nowych paneli pełnych z blachy aluminiowej (kasety metalowe FAMA-2) wypełnionych wełną mineralną (H=3,8m)
	szt
	1
	
	

	19 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	naprawa ekranów akustycznych - montaż paneli istniejących
	szt
	1
	
	

	20 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - demontaż
	szt
	1
	
	

	21 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	naprawa ekranów akustycznych z paneli przezroczystych typu PLEXIGLAS SOUNDSTOP XT gr. 15mm - montaż
	szt
	1
	
	

	22 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (0,8-1,0m)
	m
	20
	
	

	23 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	Montaż ogrodzenia segmentowego U-12 a (1,2-1,5m)
	m
	20
	
	

	24 d.1
	Kalkulacja własna Uproszczona
	Montaż balustrady U-11 a
	m
	50
	
	

	25 d.1
	KNR 5-10 1101-03
	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie
	szt.
	5
	
	

	26 d.1
	KNR AT-04 0209-03 -analogia
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego
	kpl.
	10
	
	

	27 d.1
	KNR AT-04 0209-03
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego (montaż azyli)
	m2
	42
	
	

	28 d.1
	KNR AT-04 0210-02
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
	szt.
	14
	
	

	
	Organizacja ruchu tymczasowa
	
	
	

	29 d.2
	Kalkulacja własna Uproszczona
	montaż słupka znaku
	szt
	30
	
	

	30 d.2
	Kalkulacja własna  Uproszczona
	demontaż słupka znaku
	szt
	30
	
	

	31 d.2
	Kalkulacja własna  Uproszczona
	montaż tablic znaków A i D
	szt
	30
	
	

	32 d.2
	Kalkulacja własna  Uproszczona
	demontaż tablic znaków A i D
	szt
	30
	
	

	33 d.2
	Kalkulacja własna - Uproszczona
	montaż tablic znaków B i C
	szt
	30
	
	

	34 d.2
	Kalkulacja własna  Uproszczona
	demontaż tablic znaków B i C
	szt
	30
	
	

	35 d.2
	Kalkulacja własna Uproszczona
	montaż tablic znaków E i F
	szt
	10
	
	

	36 d.2
	Kalkulacja własna Uproszczona
	demontaż tablic znaków E i F
	szt
	10
	
	

	37 d.2
	Kalkulacja własna Uproszczona
	montaż barier drogowych - zastaw U-20a
	szt
	50
	
	

	38 d.2
	Kalkulacja własna Uproszczona
	demontaż barier drogowych - zastaw U-20a
	szt
	50
	
	

	39 d.2
	Kalkulacja własna Uproszczona
	montaż tabliczki pod znakiem
	szt
	30
	
	

	40 d.2
	Kalkulacja własna  Uproszczona
	demontaż tabliczki pod znakiem
	szt
	30
	
	

	41 d.2
	Kalkulacja własna Uproszczona
	Wykonanie wygrodzenia z taśmy biało czerwonej
	m
	200
	
	

	
	
	RAZEM
	
	

	
	
	PODATEK VAT
	
	

	
	
	OGÓŁEM BRUTTO
	
	



*	podane w formularzu cenowym ilości są szacunkowe i służą jedynie do porównania ofert, natomiast Wykonawca będzie rozliczany na podstawie ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.























						Załącznik nr 11d do formularza oferty

Część Nr 4 –   bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.) 

MATERIAŁY

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.

	1.
	stojaki
	szt
	1
	

	2.
	gaz propanowo-butanowy płynny
	kg
	1
	

	3.
	taśma biało-czerwona
	m
	1
	

	4.
	balustrada U-11a
	m
	1
	

	5.
	ogrodzenie segmentowe U-12c (1,2-1,5m)
	m
	1
	

	6.
	ogrodzenie segmnentowe U-12c (0,8-1,2m)
	m
	1
	

	7.
	słupki z rur stalowych ocynkowanych dł. 3,5m
	szt
	1
	

	8.
	słupki z rur stalowych ocynkowanyxch  dł. 4,5m
	szt
	1
	

	9.
	słupki z rur stalowych ocynkowanych  - z rozbiórki
	szt
	1
	

	10.
	słupki  blokujące U-12c
	m
	1
	

	11.
	poręcz ochronna łańcuchowa U-12b
	elem.
	1
	

	12.
	tablice znaków drogowych BiC
	szt
	1
	

	13.
	tablice znaków drogowych A i D
	szt
	1
	

	14.
	tablice znaków drogowych EiF
	szt.
	1
	

	15.
	tablice znaków drogowych- tabliczki pod znakami
	szt.
	1
	

	16.
	tablice znaków drogowych-tabliczki obustronne  z nazwami ulic
	szt.
	1
	

	17.
	lustro drogowe
	szt
	1
	

	18.
	punktowe elementy odblaskowe najezdniowe z trzpieniem, klejone
	szt.
	1
	

	19.
	próg zwalniający - U-16 z tworzywa sztucznego o wym. 900x500x50
	m
	1
	

	20.
	próg płytowy KRIMFO
	m2
	1
	

	21.
	próg  zwalniający wyspowy o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego
	m2
	1
	

	22.
	gruz
	m3
	1
	

	24.
	klej bitumiczny
	kg
	1
	

	25.
	woda
	m3
	1
	

	27.
	pylony ostrzegawcze
	kpl
	1
	






							Załącznik nr 12d do formularza oferty

Część Nr 4 –   bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.) 
SPRZĘT

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.

	1.
	środek transportowy

	m-g
	1
	

	2.
	samochód dostawczy 0.9 t

	m-g
	1
	

	3.
	układarka kleju z kotłem 
olejowym 30 dm3
	m-g
	1
	

	4.
	agregat prądotwórczy

	m-g
	1
	

	5.
	wiertarka udarowa elektryczna
	m-g
	1
	



