Załącznik Nr 11 do SIWZ
ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Odnosząc się do treści dokumentacji projektowej (część opisowa i graficzna) pn. „Projekt wykonawczy systemu nawadniającego w parku miejskim przy ulicy Augustiańskiej w Ciechanowie”   Zamawiający wyjaśnia, ze projekt został wykonany w oparciu o urządzenia referencyjne. Projektant nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń niż wskazane w projekcie, po warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń oraz parametrów technicznych wskazanych w dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania. Wszelkie zmiany urządzeń i materiałów wymienionych w projekcie wymagają zgody Zamawiającego.
Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, nie mają na celu naruszenia art. 29 i  7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej. 

	Lp.
	Nazwa towaru lub usługi
	ilość
	J.
miary
	Cena 
Jedn.
netto
	Wartość
netto

	
	Parametry równoważności towaru
	
	
	
	

	1.
	
RAIN BIRD 1804

	161
	szt.
	
	

	
	Zraszacz statyczny wynurzany (10cm)
	
	
	
	

	2.
	
RAIN BIRD R-VAN 14

	70
	szt.
	
	

	
	Dysze rotacyjne o zasięgu 2,4-4,6 m z regulowanym kątem (45-270o)
	
	
	
	

	3.
	
RAIN BIRD R-VAN 18

	7
	szt.
	
	

	
	
Dysze rotacyjne o zasięgu 4,0-5,5 m z regulowanym kątem (45-270o)

	
	
	
	

	4.
	
RAIN BIRD 5004+ PC PLUS

	214
	szt.
	
	

	
	
Zraszacz sektorowy z regulowanym kątem (40-360o), z możliwością zmniejszenia przepływu do 0 m3/h

	
	
	
	

	5.
	Kolano 20-1/2”M IR

	145
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE
	
	
	
	

	6.
	
Kolano 20-3/4”M IR

	443
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE
	
	
	
	

	7.
	
Kolano 25-1/2”M IQ

	5
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE
	
	
	
	

	8.
	
Kolano 25-3/4”M IQ

	59
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym PN10 do rur PE
	
	
	
	

	9.
	
Kolano 50-50 IQ

	8
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana PN10 do rur PE
	
	
	
	

	10.
	
Korek 32 IQ

	1
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana PN10 do rur PE 32 mm

	
	
	
	

	11.
	Korek 50 IQ

	12
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana PN10 do rur PE 50 mm

	
	
	
	

	12.
	Obejma 32-3/4”
	19
	szt.
	
	

	13.
	Obejma 50-3/4”
	110
	szt.
	
	

	14.
	Obejma 63-3/4”
	162
	szt.
	
	

	15.
	
Przelot 20-3/4” M IR

	152
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana z nakrętką i gwintem zewnętrznym 20 mm-3/4 cala do rur PE
	
	
	
	

	16.
	
Przelot 63-1.5”M IQ

	34
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana z nakrętką i gwintem zewnętrznym 63 mm-1,5 cala do rur PE
	
	
	
	

	17.
	
Trójnik 50-1.5”f -50 IQ

	1
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z gwintem wewnętrznym 50 mm – 1,5 cala do rur 
	
	
	
	

	18.
	
Trójnik redukcyjny 25-20-25 IR

	18
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z redukcją 25 mm – 20 mm – 25 mm do rur 
	
	
	
	

	19.
	
Trójnik Redukcyjny 50-32-50 IQ

	1
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z redukcją 50 mm – 32 mm – 50 mm do rur 
	
	
	
	

	20.
	PE 20 mm/4 atm
	1157
	mb
	
	

	21.
	PE 25 mm/ 4 atm.
	750
	mb
	
	

	22.
	PE 32 mm/4 atm.
	52
	mb
	
	

	23.
	PE 50 mm/ 6 atm.
	524
	mb
	
	

	24.
	PE 63 mm/6 atm.
	1253
	Mb
	
	

	25.
	
RAIN BIRD 5004+ FC PLUS

	104
	szt.
	
	

	
	Zraszacz sektorowy z regulowanym kątem (40-360o)  z możliwością zmniejszenia przepływu do 0 m3/h
	
	
	
	

	26.
	Kolano 25-3/4”M IR

	215
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana z nakrętką i gwintem zewnętrznym 25 mm – 34/ cala do rur
	
	
	
	

	27.
	
Korek 40 IQ

	43
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 40 mm do rur
	
	
	
	

	28.
	
Korek 63 IQ

	27
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana do rur 63 mm
	
	
	
	

	29.
	Obejma 40-3/4”
	251
	szt.
	
	

	30.
	Przelot 40-1.5”M IQ

	40
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana z nakrętką i gwintem wewnętrznym 40 mm – 1,5 cala do rur 
	
	
	
	

	31.
	Trójnik 63-1.5”F-63 IQ

	32
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana  z gwintem wewnętrznym 63 mm – 1,5 cala do rur 
	
	
	
	

	32.
	Trójnik Redukcyjny 63-50-63 IQ

	6
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z redukcją 63 mm – 50 mm – 63 mm do rur 
	
	
	
	

	33.
	PE 40 mm/6 atm.
	1549
	mb
	
	

	34.
	
Kolano 40-40 IQ

	13
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana do rur
	
	
	
	

	35.
	
RAIN BIRD VAN 08

	6
	szt. 
	
	

	
	Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 1,8-2,4 m
	
	
	
	

	36.
	
RAIN BIRD VAN 10

	14
	szt.
	
	

	
	Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 2,1-3,0 m
	
	
	
	

	
37.
	
RAIN BIRD VAN 12

	
7
	
szt.
	
	

	
	Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 2,7-3,7 m
	
	
	
	

	
38.
	
RAIN BIRD VAN 15

	
10
	
szt.
	
	

	
	Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 3,4-4,6 m
	
	
	
	

	
39.
	
RAIN BIRD VAN 18

	
4
	
szt.
	
	

	
	Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 4,3-5,5 m
	
	
	
	

	40.
	Trójnik 20-20-20 IR

	1
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 20 mm – 20 mm -20 mm z nakrętką do rur 
	
	
	
	

	41.
	Kolano 63-63 IQ


	29
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 63 mm – 63 mm do rur 
	
	
	
	

	42.
	Trójnik redukcyjny 25-20-25 IQ

	9
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z redukcją 25 mm – 20 mm – 25 mm do rur 
	
	
	
	

	
43.
	
RAIN BIRD VAN 06

	

4
	

szt.
	
	

	
	Dysza z regulacją kąta o promieniu (zasięg) 1,2-1,8 m
	
	
	
	

	44.
	Przelot 50-1.5” M IQ

	5
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z gwintem zewnętrznym do rur 
	
	
	
	

	45.
	Trójnik 40-1.5”F-40 IQ

	3
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z gwintem wewnętrznym do rur
	
	
	
	

	

46.
	
RAIN BIRD R-VAN 18-360

	 
1
	
szt.
	
	

	
	Dysza rotacyjna o zasięgu 4,0-5,5 m  pełnozakresowa (360o)
	
	
	
	

	

47.
	
RAIN BIRD R-VAN 24

	
34
	
szt.
	
	

	
	Dysze rotacyjne o zasięgu 5,2-7,3 m z regulowanym kątem (45-270o)
	
	
	
	

	48.
	Kolano 25-25 IQ

	9
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 25 mm – 25 mm do rur
	
	
	
	

	
49.
	
RAIN BIRD R-VAN 24-360

	
4
	szt.
	
	

	
	Dysze rotacyjne o zasięgu 5,2 -7,3 m pełnozakresowa 360o
	
	
	
	

	
50.
	
XFD 16/2.3/33 b 100 RAIN BIRD 

	
6481
	
mb
	
	

	
	Naziemna linia kroplująca 16 mm o rozstawie emiterów 33 cm, długości zwojów 100 m
	
	
	
	

	51.
	Kolano 16-16 IR

	80
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 16 mm – 16 mm do rur 
	
	
	
	

	52.
	Kolano 20-20 IR

	5
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana  20 mm – 20 mm z nakrętką do rur
	
	
	
	

	53.
	Korek 16 IR

	80
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 16 mm z nakrętką do rur i linii kroplujących 
	
	
	
	

	54.
	Przelot 16-16 IR

	80
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 16 mm – 16 mm z nakrętką do rur 
	
	
	
	

	55.
	Przelot 20-3/4”F IR

	6
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 20 mm – ¾ cala z nakrętką i gwintem wewnętrznym 
	
	
	
	

	56.
	Przelot 40-1”M IQ

	1
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 40 mm – 1 cal z gwintem  zewnętrznym 
	
	
	
	

	57.
	Przelot redukcyjny 20-16 IR

	79
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana z nakrętką z redukcją 20 mm – 16 mm do rur i linii kroplujących 
	
	
	
	

	58.
	Przelot redukcyjny 25-16 IQ

	8
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana z nakrętką z redukcją 25 mm – 16 mm do rur i linii kroplujących 
	
	
	
	

	
59.
	Trójnik 16-16-16 IR

	20
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 16 mm – 16 mm – 16 mm do rur
	
	
	
	

	
60.
	Trójnik 16-3,4”M-16 IR

	
6
	
szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 16 mm – ¾ cala z nakrętką i gwintem zewnętrznym do rur
	
	
	
	

	
61.
	Trójnik 32-1”F-32 IQ

	
2
	
szt.
	
	

	
	Złączka wciska 32 mm – 1 cal do rur
	
	
	
	

	62.
	Szpilka mocująca 16mm
	6480
	szt.
	
	

	63.
	Nypel redukcyjny 1,5”-1”
	1
	szt.
	
	

	
64.
	Przelot 50-1,5”F IQ

	
1
	
szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 50 mm – 1,5 cala z nakrętką do rur
	
	
	
	

	
65.
	Przelot redukcyjny 63-50 IQ

	
1
	
szt.
	
	

	
	Złączka skręcana z redukcją 63 mm – 50 mm  do rur
	
	
	
	

	66.
	PE 75 mm/ 6 atm.
	400
	mb
	
	

	67.
	PE 90 mm/6 atm.
	400
	mb
	
	

	68.
	Pompa pionowa OPB.2.02.1.1130.5 1,10 kW
	1
	szt.
	
	

	69.
	Urządzenie sterująco-zabezpieczające (sonda wkręcana)
	1
	szt.
	
	

	
70.
	
Sterownik ESP-LXMEF 12 z mod. Przepływu

	
1
	
szt.
	
	

	
	Sterownik z rozbudową do 12 sekcji
	
	
	
	

	
71.
	
Czujnik opadu deszczu RSD-BEX

	
1
	
szt.
	
	

	
	Czujnik z inteligentnym gospodarowaniem wody z funkcją automatycznego przerwania obwodów w czasie opadów atmosferycznych 
	
	
	
	

	
72.
	
Moduł 12 sekcji do ESP-LXME

	
3
	
szt.
	
	

	
	Moduł sterujący umożliwiający rozbudowę do  12 sekcji
	
	
	
	

	
73.
	Przewód sterowniczy YKSY 10x1,5 mm2

	
1200
	
szt.
	
	

	
	Przewód sygnalizacyjny
	
	
	
	

	74.
	Konektor wodoszczelny DBM

	74
	szt.
	
	

	
	Konektor do kabli sterujących wodoszczelny
	
	
	
	

	75.
	Konektor wodoszczelny DBRY-20

	31
	szt.
	
	

	
	Konektor do kabli sterujących układanych w gruncie wodoszczelny
	
	
	
	

	76.
	Zawór kulowy 2” GW-GW Metal

	2
	szt.
	
	

	
	Zawór kulkowy czerpany 2 calowy metalowy 
	
	
	
	

	77.
	Trójnik  2”Swivel

	2
	szt.
	
	

	
	Kształtownik śrubunkowy 2 calowy
	
	
	
	

	78.
	Nypel redukcyjny 2”- 1”
	1
	szt.
	
	

	79.
	Zawór Kulowy Metalowy 1” GW/GW

	15
	szt.
	
	

	
	Zawór kulkowy czerpany 1 calowy
	
	
	
	

	

80.
	
Filtr Filtmaster 2” LONG Jimten 130 micr.

	

1
	

szt.
	
	

	
	Filtr dyskowy dwucalowy o stopniu filtracji 130 mikronów 
	
	
	
	

	81.
	Korona odchylająca do filtra Filtmastera 
	2
	szt.
	
	

	
	Korona odchylająca z funkcja cyklonu do filtra dyskowego
	
	
	
	

	82.
	Manometr pionowy 0-10 ATM
	1
	szt.
	
	

	83.
	Manometr poziomy 0-10 ATM
	2
	szt.
	
	

	84.
	Przelot 2”
	1
	szt.
	
	

	85.
	Elektrozawór 200-PGA 2”

	1
	szt.
	
	

	
	Zawór elektromagnetyczne z możliwością konfiguracji przelotowej lub kątowej
	
	
	
	

	
87.
	
Przepływomierz IFS – 200PBSP Rain Bird

	
1
	
szt.
	
	

	
	Przepływomierz alarmujący o nieprawidłowościach
	
	
	
	

	88.
	Redukcja 2”-1” M-F

	1
	szt.
	
	

	
	Kształtka PP z gwintem zewnętrznym 2" i gwint wewnętrznym 1"
	
	
	
	

	89.
	Redukcja 1”-3/4 M-F

	1
	szt.
	
	

	
	Kształtka PP z gwintem zewnętrznym 1" i gwint wewnętrznym 3/4"
	
	
	
	

	90.
	Redukcja 3/4” – 1/4” M-F

	1
	szt.
	
	

	
	Kształtka stosowana do podłączania manometru
	
	
	
	

	91.
	Przelot 75-2”  FIQ

	4 
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 75 mm – 2 cale z nakrętką do rur
	
	
	
	

	92.
	Przelot 75-2” MIQ

	3
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 75 mm – 2 cale z nakrętką do rur
	
	
	
	

	93.
	Kolno 75-75 IQ

	11
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 75 mm – 75 mm do rur
	
	
	
	

	94.
	Przelot redukcyjny 90-75 IQ

	1
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana z redukcją 90 mm – 75 mm do ruru
	
	
	
	

	95.
	Studzienka VBJMBH Rain Bird 
	19
	szt.
	
	

	
	Studzienka do montażu zaworów elektromagnetycznych
	
	
	
	

	96.
	Zawór kulowy 1,5” GW-GW Plastik
	14
	szt.
	
	

	97.
	Nypel 1,5”
	35 
	szt.
	
	

	98.
	Nypel redukcyjny 1,5”-1”
	14
	szt.
	
	

	99.
	Nypel redukcyjny 2”-1,5”
	3
	szt.
	
	

	100.
	Kolano Swivel 1”

	9
	szt.
	
	

	
	Kształtka śrubunkowa do podłączania z gwintem wewnętrznym 
	
	
	
	

	101.
	Trójnik Swivel 1,5”
	36
	szt.
	
	

	
	Kształtka śrubunkowa
	
	
	
	

	
102.
	
Elektrozawór 150-PGA 1,5” Rain Bird 

	
36
	
szt.
	
	

	
	Elektrozawór 1,5” (40/49)
	
	
	
	

	103.
	Przelot 63-1,5” MIQ

	20
	szt.
	
	

	104.
	Kolano Swivel 1,5”

	5
	szt.
	
	

	
	Kształtka śrubunkowa
	
	
	
	

	105.
	Mufa Redukcyjna 2’-1,5 
	1
	szt.
	
	

	106.
	Przelot 90-2” MIQ

	1 
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 90 mm – 2 cale do rur
	
	
	
	

	107.
	Kolano 90-90 IQ

	5
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 90 mm – 90 mm do rur 
	
	
	
	

	108.
	Przelot 90-90 IQ

	3
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 90 mm – 90 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż  4atmostefry
	
	
	
	

	109.
	Przelot 75-75 IQ

	3
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 75 mm – 75 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż  4atmostefry
	
	
	
	

	110.
	Przelot 63-63 IQ

	10
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 63 mm – 63 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery
	
	
	
	

	111.
	Przelot 50-50 IQ

	5
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 50 mm – 50 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery
	
	
	
	

	112.
	Przelot 40-40 IQ

	10
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 40 mm – 40 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery
	
	
	
	

	113.
	Przelot 32-32 IQ

	2
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 32 mm – 32 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery
	
	
	
	

	114.
	Przelot 25-25 IQ

	10
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 25 mm – 25 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery
	
	
	
	

	115.
	Przelot 20-20 IR

	10
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 20 mm – 620 mm do rur o ciśnieniu roboczym większym niż 4 atmosfery
	
	
	
	

	116.
	Kolano 20-20 IR

	10
	szt.
	
	

	
	Złączka skręcana 20 mm – 20 mm do rur 
	
	
	
	

	117.
	Trójnik 75-75-75 IQ

	1
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 75 mm – 75 mm – 75  do rur 
	
	
	
	

	118.
	Trójnik 90-75-90 IQ

	2
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 90 mm – 75 mm – 90  do rur
	
	
	
	

	119.
	Trójnik 90-63-90 IQ

	6
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 90 mm – 63 mm – 90  do rur
	
	
	
	

	120.
	Trójnik 75-63-75 IQ

	2
	szt.
	
	

	
	Złączka wciskana 75 mm – 63 mm – 75  do rur
	
	
	
	

	121.
	Taśma teflonowa 10m
	10
	szt.
	
	

	122.
	Taśma teflonowa 12m
	50
	szt.
	
	

	
RAZEM
	Wartość 
netto
	

	Wartość
brutto
	




UWAGA:
Tabela służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, ale nie stanowi załącznika składanego wraz z ofertą. 
Tabelę złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. 
